Tandem Kroghejsevogn ITR 18.23TH Teleskoparm

Mekanisk Fjeder

# Teleskoparm

|  |  |
| --- | --- |
| Bevægelse | 1.150 mm |
| Kroghøjde | 1.425/1.460/1.570 |
| Containerlås indv/udv | Hydraulisk |
| Kipvinkel | 57gr |
| Hjælpe cylinder | standart |
| Kipkapacitet | 22 tons |
| Løftekapacitet | 22 tons |
| **Hydraulikanlæg** |  |
| Hydraulik fra traktor | 4 dobbelt udtag |
| Olieforbrug (fyldt vogn) | 50 lt. |
| Olieforbrug i cylinder |  |
| Kip | 12 lt. |
| Pålæsning/aflæsning | 15 lt. |
| Tryk (kip/pålæsning) | 200/210 bar |
| 3 El-ventiler med  Bobeasy-Basis | standart |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Stand 06/2013

# Standart-data

|  |  |
| --- | --- |
| **Undervogn** |  |
| Chassis størrelse | 250 x100 mm |
| Trækboms affjedring | Hydraulisk |
| Undervogn | Hydraulisk |
| Bæreevne (tandem) | 24 tons |
| Akselafstand | 1550mm |
| Akselstørrelse | 2 x 150 |
| Aksel | Fast x fast |
| Sporbredde | 2000 mm |
| Bremsetromle | 406 x 120 mm |
| Bremsesystem | Hydraulik |
| Trækøje | Drejbar |
| Støtteben | Hydraulisk x2 |
| Dæk | 550/60-22,5 |
| Rullehøjde | 1230 mm |
| **Størrelse og vægt** |  |
| Totalvægt | 23 tons |
| Container min/max | 5000/6500 mm. |
| Højeste fart | 40 km/h |
| (\*) tom vægt | 6100 kg |
| (\*) tom vægt uden udstyr |  |
| Specialudstyr |  |