Tanden Kroghejsevogn ITR 26.23 HD

 Hydraulisk Undervogn og Teleskoparm

# Teleskoparm

|  |  |
| --- | --- |
| Bevægelse | 1.300 mm |
| Kroghøjde | 1.425/1.460/1.570 |
| Containerlås indv/udv | Hydraulisk |
| Kipvinkel | 57gr |
| Hjælpe cylinder | standart |
| Kipkapacitet | 26 tons |
| Løftekapacitet | 26 tons |
| **Hydraulikanlæg** |  |
| Hydraulik fra traktor | 2 dobbelt udtag |
| Olieforbrug (fyldt vogn) |  |
| Olieforbrug i cylinder |  |
| Kip |  |
| Pålæsning/aflæsning |  |
| Tryk (kip/pålæsning) | 320 bar |
| 3 El-ventil med Manuel og fjernbetjening | standart |
| Kardan + pumpe | 108liter/pr/min 1000omdr |
| olietank | 160liter |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Stand 06/2013

# Standart-data

|  |  |
| --- | --- |
| **Undervogn** |  |
| Chassis størrelse | 300 x100 mm |
| Trækboms affjedring | hydraulisk |
| Undervogn | hydraulisk |
| Bæreevne (tandem) | 23 tons |
| Akselafstand | 1550 mm |
| Akselstørrelse | 2 x 150 mm |
| Aksel | Fast x fast  |
| Sporbredde | 2000 |
| Bremsetromle | 406 x 120 mm |
| Bremsesystem | Hydraulik |
| Trækøje | Drejbar |
| Støtteben | Hydraulisk x 2 |
| Dæk | 560/60R22,5 |
| Kontra cylinder | standart |
| Rullehøjde | 1300 mm |
| **Størrelse og vægt** |  |
| Totalvægt | 23tons |
| Container min/max | 5000/6500 mm. |
| Højeste fart | 40 km/h |
| (\*) tom vægt | 6500 kg |
| (\*) tom vægt uden udstyr |  |
| Specialudstyr |  |